**ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ**

**Прежде чем зажечь газовую плиту, нужно проветрить помещение кухни и убедиться в том, что все краники на рампе закрыты, затем открыть вентиль на баллоне.**

**Нельзя открывать краник горелки прежде, чем к ней будет поднесена горящая спичка. Если газ почему-либо не загорелся, немедленно закройте краник и повторите процесс зажигания.**

**Высота пламени регулируется поворотом ручки краника. Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить приток воздуха регулятором воздуха на горелке. Следует помнить, что пламя горелки должно лишь слегка касаться дна посуды и не выходить за ее края. При высоком и сильном пламени, охватывающим посуду со всех сторон, происходит не полное сгорание газа и выделяется окись углерода – угарный газ.**

**За горящими горелками нужно присматривать, чтобы они не погасли от сквозников, от выплескивающей жидкости или пищи.**

**Горелки духового шкафа можно зажечь с помощью лучины или жгута бумаги. Зажженную лучину или жгут бумаги подносят к горелке и открывают соответствующий краник на рампе плиты.**

**Лишь убедившись, что газ загорелся у всех отверстий, можно закрывать дверцу духового шкафа.**

**Если дверца духового шкафа неисправна, пользоваться духовым шкафом нельзя.**

**Если ручки краника поворачиваются с трудом, нужно закрыть вентиль на баллоне и вызвать слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования.**

**Перекрыть кран и вызвать слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования необходимо и в других случаях неисправности газовой плиты.**

**На ночь и перед длительным отсутствием жильцов квартиры обязательно перекрывайте вентиль на баллоне.**

**Регулярно производить чистку плиты. Не привязывайте к трубам веревки для сушки белья, все это может привести к нарушению плотности соединения на газовых трубах и стать причиной утечки газа.**

**Если в помещении, где установлены газовые приборы, ощущается запах газа, необходимо немедленно закрыть все краны, открыть форточки или окно. В это время не включайте и не выключайте электричество, не зажигайте спичек, не закуривайте в помещении, где чувствуется малейший запах газа. После этого отсоединить редуктор от баллона и вынести баллон на улицу.**

**Владельцам газобаллонных установок необходимо самим проверить мыльной эмульсией установленный в зимнее время баллон через 1,5 – 2 часа после установки.**